**Antenne filaire Lemm AT-4080**

La LEMM AT4080 est une antenne dipôle à fil pour les bandes radioamateurs 40 (7 Mhz.) - 80 mètres (3.5 Mhz.). Avec seulement 20 mètres de longueur, c'est un dipôle court et elle supporte une puissance d'émission de 1000 watts.

L'AT-4080 du fabricant italien d'antennes Lemm est livrée complète avec un balun central, y compris un support de montage, ainsi qu'avec 2 isolateurs.

Caractéristiques techniques :

* Fréquences (3,5 Mhz, 7 Mhz.)
* Bande de 80 à 40 mètres.
* Installation en V inversé
* Impédance 50 ohms
* Bande passante 200 kHz
* Format dipôle à fil avec pièges
* Puissance maximale de 1000 watts
* Prise PL Balum
* Longueur totale maximale du câble 20 m.
* Balum 1/1
* TOS 1,4
* Poids 1900 gr

